Обновление DSL-300T c флэшем intel на прошивку Acorp LAN120
1) проверить что в модем DSL-300T стоит флэш intel
2) отключить встроенные в WinXP SP2 фаерволы и прочие антивирусы,
почистить кэш браузера,
назначить компьютеру статический адрес 192.168.1.2/255.255.255.0
модему назначить адрес 192.168.1.1 отключить от него телефонный провод
и перегрузить.
3) запустить tftpd32.exe
4) Зайти на модем телнетом:

C:>telnet 192.168.1.1
login: root
дать команды:
cd /var
tftp -g -l psbl-acorp-intel.bin 192.168.1.2
cat psbl-acorp-intel.bin > /dev/mtdblock/2
подождать 10 секунд - обновляется загрузчик.
дать команду на перезагрузку:
reboot
на модеме загорятся лампочки Ethernet и Status. Через 3 секунды Status погаснет.
Через 5 секунд обе лампочки начнут мигать или погаснут.
5) в командной строке компьютера (cmd.exe или Far Manager) дать команду
arp -d
этим вы очистите кэш MAC-адресов, потому что у модема сменился MAC-адрес.
6) в командной строке компьютера (cmd.exe или Far Manager) перейти в директорию,
в которой лежит новая прошивка. набрать в командной строке ftp 192.168.1.1
Появится приглашение adam2, ввести имя adam2 и пароль adam2:
C:\new>ftp 192.168.1.1
Connected to 192.168.1.1.
220 ADAM2 FTP Server ready.
User (192.168.1.1:(none)): adam2
331 Password required for adam2.
Password:
230 User adam2 successfully logged in.
ftp> bin
200 Type set to I.
ftp> quote "MEDIA FLSH"
200 Media set to FLSH.
ftp> put firmware-acorp-intel.bin "x mtd4"
200 Port command successful.
120 service ready in 33 seconds.
подождать пару минут
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
ftp: 1749000 bytes sent in 71.45Seconds 24.48Kbytes/sec.
ftp> quote "REBOOT"
226 Transfer complete.
221-Thank you for using the FTP service on ADAM2.
221 Goodbye.
Connection closed by remote host.
ftp> quit
7) на модеме лампочки опять загорятся в том же порядке потухнут. В это время
модем грузится. Через ~30 секунд загорится лампочка Ethernet.
Запустить telnet и зайти в модем, чтобы поменть MAC адрес.
BusyBox on (none) login: root
Password: Admin
*********************************************************
*           ADSL ROUTER ACORP LAN120 USB/LAN            *
*********************************************************
BusyBox v0.61.pre (2006.05.18-13:12+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
посмотреть на корпусе модема MAC адрес и набрать команду
echo "HWA_3 00:0F:11:22:33:44" > /proc/ticfg/env
echo "HWA_0 00:0F:11:22:33:45" > /proc/ticfg/env
вместо цифр вбить свои. Второй адрес получить из первого -
добавить к последней цифре 1.
Не ошибиться с форматом!!! Буквы "O" не может быть,
только цифра НОЛЬ "0". Могут быть английские буквы ABCDEF.
MAC адрес всегда начинается на два нуля "00:"
Убедившись, что всё набрано верно (например, командой cat /proc/ticfg/env)
дать команду reboot и закрыть окошко telnet.
8) на компьютере в командной строке набрать команду arp -d
9) Через 30 секунд зайти браузером в веб-оболочку http://192.168.1.1
имя Admin пароль Admin
и сконфигурировать модем. Окно tftpd32.exe можно закрыть.
========================
